|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Руководство****пользователя****Эхо-репитер****Surecom SR-112**Screenshot_1**Комплектация:**1. Эхо-репитер SR-112
2. Блок питания
3. Кабель USB
4. Кабель для подключения к рации – 60 см.
5. Инструкция
 | **Сброс на заводские настройки**В течение двух секунд удерживайте кнопку включения - пока не загорятся три светодиода.**Настройка автоматической отправки сообщений**1.Включите репитер.2.Индикатор состояния репитора будет мигать красным цветом.3.Нажмите и удерживайте кнопку PTT на любой радиостанции с функцией DTMF.

|  |  |
| --- | --- |
| Нажмите **##61 +**  | **1** Повторять сообщения каждые 15 минут |
| **2** Повторять сообщения каждые 30 минут |
| **3** Повторять сообщения каждые 45 минут |
| **4** Повторять сообщения каждые 60 минут |

 |
| **Подключение радиостанции**\**Кабель для подключения к рации должен быть плотно подключен в разъем репитера.* | Нажмите **##61 + 0** отключить повтор сообщения.**Автоматическая оправка сообщения.**Нажмите **##62** чтобы проверить последнюю настройку.\**Индикатор будет мигать синим цветом каждые 10 секунд.*Если вы нажмете **##611** , это повторит ваше сообщение дважды в течение 20 секунд.Если вы нажмете **##612** , это повторит ваше сообщение дважды в течение 40 секунд.Если вы нажмете **##613** , это повторит ваше сообщение дважды в течение 60 секунд.Если вы нажмете **##614** , это повторит ваше сообщение дважды в течение 80 секунд.**Настройка репитора**

|  |
| --- |
| Нажмите кнопку PTT, чтобы записать сообщение.Запись 1 сообщения: нажмете **##81**\**Максимальная длина сообщения 60 секунд*Сохранить 1 сообщения: нажмете **##82** |
| Нажмите кнопку PTT, чтобы записать сообщение.Запись 2 сообщения: нажмете **##83**\**Максимальная длина сообщения 60 секунд*Сохранить 2 сообщения: нажмете **##84** |
| Нажмите кнопку PTT, чтобы записать сообщение.Запись 2 сообщения: нажмете **##85**\**Максимальная длина сообщения 30 секунд*Сохранить 2 сообщения: нажмете **##86** |

**Режим работы.**1. **Кнопка On / Off**

Эта кнопка используется для включения или выключения репитора.* Кнопка включения

Индикатор питания мигает красным цветом в режиме ожидания. Светодиоды уровня заряда аккумулятора мигают в течение 1 секунды.* Кнопка выключения

Нажмите и удерживайте кнопку, пока не погаснут три красных светодиода.1. **Разъем «To Radio»**

Этот разъем используется для подключения радиостанции.1. **Разъем «DC IN 5-24V»**

Разъем служит для подключения внешнего источника питания для заряда аккумулятора.1. **Спящий режим**
* Включите радиостанцию.
* Нажмите и удерживайте кнопку PTT на любой радиостанции с функцией DTMF.
* Нажмите **##2 + 8888** – репитор перейдет в спящий режим.
1. **Рабочий режим**
* Включите радиостанцию.
* Нажмите и удерживайте кнопку PTT на любой радиостанции с функцией DTMF.
* Нажмите **##1 + 8888** – репитор перейдет в рабочий режим.
 |
| **Установка нового пароля.*** Включите радиостанцию.
* Включите питание репитора. Индикатор состояния репитора начнет мигать красным цветом.
* Нажмите и удерживайте кнопку PTT с функцией DTMF.

Для изменения пароля необходимо выполнить два шага.Шаг 1 (пример) **##3 + 8888** (заводской пароль) **+ 1234** (новый пароль).Шаг 2 (пример) **##4 + 1234** (новый пароль)**Характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Аккумулятор | Встроенный аккумулятор 3,7В 900мАчLi-ion (14500) |
| Зарядное устройствои внешний источник питания | DC +5В – 24В |
| Защита удаленного управления через DTMF | Пароль из 4 цифр |
| Время работы в режиме ожидания | 180 часов |
| Индикаторы | Световой индикатор статуса |
| Габариты | 110х80х25 мм |
| Вес | 84 г |

 | **Функция дистанционного управления DTMF.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код режима** | **Подменю** |
| **##0** | Проверка DTMF, отображение сигнала DTMF |
| **##1 + 8888** | Включение функции записи |
| **##2 + 8888** | Выключение функции записи |
| **##3 + 8888+ 1234** | Изменить пароль (Шаг 1) |
| **##4 + 1234** | Изменить пароль (Шаг 2) |
| **##51 + n** | Время задержки после отпускания кнопки PTT, **n**=1-9 (единица измерения 0.1 секунды) |
| **##52 + n** | Время задержки после воспроизведения, **n**=1-9 (единица измерения 0.1 секунды) |
| **##53 + n** | Уровень записи , **n**=1-9, значение по умолчанию = 5 |
| **##54 + n** | Уровень воспроизведения , **n**=1-9, значение по умолчанию = 5 |
| **##59 + n** | **n**=1 для включения Roger, **n**=0 для отключения Roger |
| **##61 + n** | **n**=0 отключить повтор сообщения, **n**=1 повторять сообщение один раз каждые 15 сек. и т.д. |
| **##71** | Воспроизвести последнее сообщение |
| **##81** | Записать сообщение 1. Максимальное время записи = 60 секунд |
| **##82** | Воспроизвести сообщение 1 |
| **##83** | Записать сообщение 2. Максимальное время записи = 60 секунд |
| **##84** | Воспроизвести сообщение 2 |
| **##85** | Записать сообщение 3. Максимальное время записи = 30 секунд |
| **##86** | Воспроизвести сообщение 3 |

 |