|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Руководство**  **пользователя**  **Эхо-репитер**  **Surecom SR-112**  Screenshot_1  **Комплектация:**   1. Эхо-репитер SR-112 2. Блок питания 3. Кабель USB 4. Кабель для подключения к рации – 60 см. 5. Инструкция | **Сброс на заводские настройки**  В течение двух секунд удерживайте кнопку включения - пока не загорятся три светодиода.  **Настройка автоматической отправки сообщений**  1.Включите репитер.  2.Индикатор состояния репитора будет мигать красным цветом.  3.Нажмите и удерживайте кнопку PTT на любой радиостанции с функцией DTMF.   |  |  | | --- | --- | | Нажмите **##61 +** | **1** Повторять сообщения каждые 15 минут | | **2** Повторять сообщения каждые 30 минут | | **3** Повторять сообщения каждые 45 минут | | **4** Повторять сообщения каждые 60 минут | |
| **Подключение радиостанции**    \**Кабель для подключения к рации должен быть плотно подключен в разъем репитера.* | Нажмите **##61 + 0** отключить повтор сообщения.  **Автоматическая оправка сообщения.**  Нажмите **##62** чтобы проверить последнюю настройку.  \**Индикатор будет мигать синим цветом каждые 10 секунд.*  Если вы нажмете **##611** , это повторит ваше сообщение дважды в течение 20 секунд.  Если вы нажмете **##612** , это повторит ваше сообщение дважды в течение 40 секунд.  Если вы нажмете **##613** , это повторит ваше сообщение дважды в течение 60 секунд.  Если вы нажмете **##614** , это повторит ваше сообщение дважды в течение 80 секунд.  **Настройка репитора**   |  | | --- | | Нажмите кнопку PTT, чтобы записать сообщение.  Запись 1 сообщения: нажмете **##81**  \**Максимальная длина сообщения 60 секунд*  Сохранить 1 сообщения: нажмете **##82** | | Нажмите кнопку PTT, чтобы записать сообщение.  Запись 2 сообщения: нажмете **##83**  \**Максимальная длина сообщения 60 секунд*  Сохранить 2 сообщения: нажмете **##84** | | Нажмите кнопку PTT, чтобы записать сообщение.  Запись 2 сообщения: нажмете **##85**  \**Максимальная длина сообщения 30 секунд*  Сохранить 2 сообщения: нажмете **##86** |   **Режим работы.**   1. **Кнопка On / Off**   Эта кнопка используется для включения или выключения репитора.   * Кнопка включения   Индикатор питания мигает красным цветом в режиме ожидания. Светодиоды уровня заряда аккумулятора мигают в течение 1 секунды.   * Кнопка выключения   Нажмите и удерживайте кнопку, пока не погаснут три красных светодиода.   1. **Разъем «To Radio»**   Этот разъем используется для подключения радиостанции.   1. **Разъем «DC IN 5-24V»**   Разъем служит для подключения внешнего источника питания для заряда аккумулятора.   1. **Спящий режим**  * Включите радиостанцию. * Нажмите и удерживайте кнопку PTT на любой радиостанции с функцией DTMF. * Нажмите **##2 + 8888** – репитор перейдет в спящий режим.  1. **Рабочий режим**  * Включите радиостанцию. * Нажмите и удерживайте кнопку PTT на любой радиостанции с функцией DTMF. * Нажмите **##1 + 8888** – репитор перейдет в рабочий режим. |
| **Установка нового пароля.**   * Включите радиостанцию. * Включите питание репитора. Индикатор состояния репитора начнет мигать красным цветом. * Нажмите и удерживайте кнопку PTT с функцией DTMF.   Для изменения пароля необходимо выполнить два шага.  Шаг 1 (пример) **##3 + 8888** (заводской пароль) **+ 1234** (новый пароль).  Шаг 2 (пример) **##4 + 1234** (новый пароль)  **Характеристики:**   |  |  | | --- | --- | | Аккумулятор | Встроенный аккумулятор 3,7В 900мАч  Li-ion (14500) | | Зарядное устройство  и внешний источник питания | DC +5В – 24В | | Защита удаленного управления через DTMF | Пароль из 4 цифр | | Время работы в режиме ожидания | 180 часов | | Индикаторы | Световой индикатор статуса | | Габариты | 110х80х25 мм | | Вес | 84 г | | **Функция дистанционного управления DTMF.**   |  |  | | --- | --- | | **Код режима** | **Подменю** | | **##0** | Проверка DTMF, отображение сигнала DTMF | | **##1 + 8888** | Включение функции записи | | **##2 + 8888** | Выключение функции записи | | **##3 + 8888+ 1234** | Изменить пароль (Шаг 1) | | **##4 + 1234** | Изменить пароль (Шаг 2) | | **##51 + n** | Время задержки после отпускания кнопки PTT, **n**=1-9 (единица измерения 0.1 секунды) | | **##52 + n** | Время задержки после воспроизведения, **n**=1-9 (единица измерения 0.1 секунды) | | **##53 + n** | Уровень записи , **n**=1-9, значение по умолчанию = 5 | | **##54 + n** | Уровень воспроизведения , **n**=1-9, значение по умолчанию = 5 | | **##59 + n** | **n**=1 для включения Roger, **n**=0 для отключения Roger | | **##61 + n** | **n**=0 отключить повтор сообщения, **n**=1 повторять сообщение один раз каждые 15 сек. и т.д. | | **##71** | Воспроизвести последнее сообщение | | **##81** | Записать сообщение 1. Максимальное время записи = 60 секунд | | **##82** | Воспроизвести сообщение 1 | | **##83** | Записать сообщение 2. Максимальное время записи = 60 секунд | | **##84** | Воспроизвести сообщение 2 | | **##85** | Записать сообщение 3. Максимальное время записи = 30 секунд | | **##86** | Воспроизвести сообщение 3 | |